Měrka PARK TOOL CC-3-2
Měrka je určena pro kontrolu opotřebení cyklistických řetězů. Jedna strana měrky má délku odpovídající opotřebení řetězu 0,5 % a druhá 0,75 %. To jsou hodnoty opotřebení, kdy je vhodné řetěz vyměnit. Přesné doporučení maximálního opotřebení poskytne výrobce nebo prodejce konkrétního řetězu. Tato měrka je kompatibilní s většinou cyklistických řetězů, vč. 12speed Shimano® XTR®),

ale není kompatibilní s řetězy s nestandardními průměry válečků, např. SRAM® T-Type, SRAM® Flattop™.

